铂金坩埚处理要求如下：

1、材料：铂（Pt）纯度要求99.95以上；

2、容量：大于60ml；

3、重量：约32g/个，底部加厚处理；

4、形状要求见下图：

 